(module SB_DIP8_300 (layer F.Cu) (tedit 5B5941BF)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_DIP8_300 (at 3.556 -3.81) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
