(module SB_HDR_2X6 (layer F.Cu) (tedit 5B5941EE)
  (fp_text reference REF** (at 1.905 3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_HDR_2X6 (at 6.223 -1.397) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
