(module SB_MJ-3536N (layer F.Cu) (tedit 5B5A7B4B)
  (fp_text reference REF** (at -5.461 6.985) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_MJ-3536N (at -6.35 0 180) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 3.556 3.556) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.2014 -5.207 270) (size 3.556 3.556) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -13.6906 0 270) (size 3.556 3.556) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
)
