(module SB_TO92 (layer F.Cu) (tedit 5B594142)
  (fp_text reference REF** (at -6.858 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_TO92 (at 0.127 -1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text user C (at 2.54 -3.302 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user B (at 2.54 -1.27 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user E (at 2.54 0.889 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
