
Logitech MouseWare LIESMICH-Datei 
(c) Copyright 1995-1998 Logitech, Inc. All Rights Reserved.


Inhalt der LIESMICH-Datei

1. Installation
1.1 Standard-Installation
1.2 Nur Treiber installieren
1.3 Manuelles Dekomprimieren von Dateien
2. Deinstallation des Programms
3. Funktionen
3.1 Cloaking-Funktion für DOS und Windows 3.1
3.2 Zoom unter Windows 95 und Windows NT 4.0.
4. Fehleranalyse
4.1 PS/2-Zeigegeräte werden nicht erkannt
4.2 Zeigegeräte an der seriellen Schnittstelle werden unter DOS und 
Windows 3.1 nicht erkannt
4.3 Konflikte mit anderen seriellen Geräten
4.4 Probleme mit Power Management
4.5 Das Logitech-Maus-Steuerfeld wird nicht aktualisiert
4.6 Probleme mit dem Bildlaufrad
4.7 Cordless Desktop
5. Zusätzliche Informationen
________________________________________

1. Installation

Es wird empfohlen, vor dem Installieren von Software unter Windows NT 4.0 
eine Notfalldiskette anzulegen. Verwenden Sie dafür das Dienstprogramm 
RDISK.EXE.


1.1 Standard-Installation

Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 4.0
Führen Sie die Datei SETUP.EXE auf der Diskette aus, um MouseWare zu 
installieren.

1.2 Nur Treiber installieren

Unter Windows 95, Windows 95 OSR2 und Windows NT 4.0 können Sie die 
Gerätetreiber laden, ohne das Setup-Programm auszuführen. Wenn Sie jedoch 
nur die Treiber laden werden Benutzerschnittstellenprogramme wie das 
Logitech-Maus-Steuerfeld nicht installiert. Wenn Sie die Funktion 
"Diskette" verwenden, werden nur die Logitech-Maustreiber installiert und 
die mittlere Taste einer 3- bzw. 4-Tasten Logitech-Maus wird mit der 
Doppelklick-Funktion belegt. 
  
Windows 95, Windows OSR2 and Windows NT 4.0

1) Öffnen Sie das Menü "Start".
2) Wählen Sie die Befehle "Einstellungen" und "Systemsteuerung".
3) Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Maus-Symbol.
4) Klicken Sie auf das Register "Allgemein".
5) Klicken Sie auf "Ändern".
6) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Diskette".
7) Legen Sie die MouseWare-Diskette 1 in das Diskettenlaufwerk ein.
8) Klicken Sie auf "Durchsuchen".
9) Unter Windows 95 bzw. Windows OSR2 öffnen Sie den Ordner "Win9x".
10) Unter Windows NT 4.0 öffnen Sie den Ordner "Winnt".
11) Klicken Sie auf "Öffnen" bzw. "OK".
12) Klicken Sie auf "OK".
13) Wählen Sie "Alle Modelle anzeigen"
14) Wählen Sie unter "Modelle" Ihr Zeigegerät aus und klicken Sie auf "OK".
15) Windows sollte jetzt die aktualisierten Maustreiber kopieren.
16) Klicken Sie auf "Schließen".
17) Wenn Sie Windows fragt, ob Sie das System neu starten wollen, klicken 
Sie auf "Ja".


1.3 Manuelles Dekomprimieren von Dateien

Mehrere Dateien auf der Installationsdiskette liegen in einem komprimierten 
Format vor. Sie müssen diese Dateien dekomprimieren, bevor Sie sie 
verwenden können. Das Setup-Programm dekromprimiert die Dateien während der 
Installation automatisch. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Dateien 
ggf. manuell zu dekomprimieren. Die Namen komprimierter Dateien enden mit 
einer Tilde (~). Verwenden Sie zum Dekomprimieren dieser Dateien das 
Dienstprogramm LGEXPAND.EXE, das sich auf der Installationsdiskette 
befindet.
  
Beispiel: Geben Sie zum Dekomprimieren der Datei WMOUSECC.EXE folgendes 
ein:
  
A:\lgexpand A:\WMOUSECC.EX~ C:\MOUSE\WMOUSECC.EXE
  
Das Zielverzeichnis (im Beispiel C:\MOUSE) muß existieren, bevor Sie diesen 
Befehl ausführen können.


2. Deinstallation des Programms

Sie können MouseWare aus Windows 95 und Windows NT 4.0 entfernen, indem Sie 
auf das Symbol "Software" in der Systemsteuerung doppelklicken. Wählen Sie 
Logitech MouseWare und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".

Windows 95
Der Treiber selbst kann durch diesen Vorgang nicht entfernt werden. Sie 
können den Treiber, wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, manuell ändern.


3. Funktionen

3.1 Cloaking-Funktion für DOS und Windows 3.1

Der DOS-Maustreiber von MouseWare funktioniert in Verbindung mit einem 
speziellen Interface-Programm, das als "Cloaking" bezeichnet wird. Das 
Interface-Programm CLOAKING.EXE ermöglicht, daß der DOS-Maustreiber 
MOUSE.EXE im Erweiterungsspeicher geladen werden kann, wodurch wertvoller 
Speicherplatz im konventionellen und hohen Speicherbereich für DOS-
Anwendungen freigemacht wird. CLOAKING.EXE wird im Rahmen der 
Standardinstallation von MouseWare für Windows 3.1 installiert.

Cloaking funktioniert in Verbindung mit der unterstützten 
Speicherverwaltung, damit der Maustreiber im Erweiterungsspeicher geladen 
werden kann. Der Treiber benötigt lediglich 1 KB Speicher.

CLOAKING.EXE funktioniert mit folgenden Speicherverwaltungen für den 
Erweiterungsspeicher:

EMM386.EXE               		Microsoft
HIMEM.SYS                		Microsoft
RM386.EXE 3.03 oder höher  		Helix
QEMM386.SYS 7.1          		Quarterdeck
386MAX.SYS 5.0           		Qualitas

Um CLOAKING.EXE benutzen zu können, muß eines dieser Programme aktiv sein. 
Die Programme EMM386.EXE und HIMEM.SYS sind in den DOS-Versionen 5.0 und 
höher sowie in Windows enthalten.

Cloaking-Installation:

Unter Windows 3.1 kopiert das Installationsprogramm die Datei CLOAKING.EXE 
in das Mausverzeichnis und lädt sie in die Datei AUTOEXEC.BAT Das ist dann 
der Fall, wenn Sie DOS-Version 6.0 oder höher benutzen, EMM386.EXE 
gestartet haben und nicht bereits eine Version der Datei CLOAKING.EXE 
geladen wurde.

Läuft Ihr Computer nur unter DOS, müssen Sie die Änderungen manuell 
vornehmen. Wenn Sie CLOAKING.EXE in der Datei CONFIG.SYS installieren 
wollen, fügen Sie folgende Zeile nach der Zeile für die unterstützte 
Speicherverwaltung ein: "DEVICE=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE". Wenn Sie 
CLOAKING.EXE in die Datei AUTOEXEC.BAT aufnehmen möchten, fügen Sie 
folgende Zeile nach der Zeile für den Maustreiber ein: 
"C:\MOUSE\CLOAKING.EXE".


3.2 Zoom unter Windows 95 und Windows NT 4.0.

Einige Anwendungen unter Windows 95 und Windows NT 4.0, z. B. Office97, 
unterstützen die Zoom-Funktion. Halten Sie zum Zoomen die Strg-Taste 
gedrückt und bewegen Sie das Tastenrad der Maus bzw. verwenden Sie die 
Tastenbelegung "UniversalScroll". Die Anwendung muß Office97-kompatibel 
sein und die Zoom-Funktion unterstützen.


4. Fehleranalyse

4.1 PS/2-Zeigegeräte werden nicht erkannt

Wenn Ihre Maus an der Maus-Schnittstelle angeschlossen ist und nicht vom 
System erkannt wird, versuchen Sie folgendes:

1) Die Maus-Buchse muß ggf. über das SETUP-Menü des Computers aktiviert 
werden. Informieren Sie sich in Ihrer Computerdokumentation über das 
SETUP-Menü.
 
2) Wenn Ihre Maus über Adapter für die serielle Schnittstelle und für die 
Maus-Buchse verfügt, schließen Sie sie an der seriellen Schnittstelle 
des Computers an. Führen Sie einen Neustart durch, und prüfen Sie, ob 
die Maus ordnungsgemäß erkannt wird.
 
3) Wenn zum Lieferumfang Ihrer Maus keine Adapter gehören, kann die Maus 
nur an einer Schnittstelle (Seriell oder PS/2) angeschlossen werden. 
Informationen zu der Schnittstelle, die die Maus unterstützt, finden Sie 
in der Dokumentation.

Läßt sich das Problem so nicht beseitigen, versuchen Sie, vom 
Computerhersteller eine neuere Version des BIOS-ROM zu bekommen.

Einige Notebooks wie z. B. IBM Thinkpad haben sowohl eine externe Maus-
Buchse als auch ein integriertes Zeigegerät, das an die Maus-Schnittstelle 
angeschlossen ist. Wenn Ihre Maus an der Maus-Buchse eines solchen Systems 
nicht funktioniert, versuchen Sie stattdessen, die serielle Schnittstelle 
zu benutzen.


4.2 Zeigegeräte an der seriellen Schnittstelle werden unter DOS und Windows 
3.1 nicht erkannt

Wenn Ihre Maus an der seriellen Schnittstelle angeschlossen ist und vom 
System nicht erkannt wird, fügen Sie die folgende Änderung in die Datei 
MOUSEDRV.INI ein und starten Sie den Computer neu:

[Technical]
Timing=Hardware

bzw. laden Sie den DOS-Treiber mit dem folgenden Parameter:
MOUSE.EXE NOINI


4.3 Konflikte mit anderen seriellen Geräten

1) Windows 95 
Wenn bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer serieller Geräte mit MouseWare 
Probleme auftreten, starten Sie unter Windows 95 das Programm 
"regedit.exe". Bearbeiten Sie folgenden Schlüssel, indem Sie die 
ungenutzten COM-Schnittstellen entfernen: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Global\Por
tSearchOrder.
 
2) Windows NT 4.0
Wenn bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer serieller Geräte mit MouseWare 
Probleme auftreten, starten Sie unter Windows NT 4.0 das Programm 
"regedit.exe". Bearbeiten Sie folgenden Schlüssel, indem Sie die 
ungenutzten COM-Schnittstellen entfernen: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermous\Parameters
\Global\PortSearchOrder.
 
3) Windows 3.1x und DOS
Bearbeiten Sie unter Windows 3.1 den Parameter "PortSearchOrder" im 
Abschnitt [Global] der Datei MOUSEDRV.INI, die sich im Verzeichnis 
C:\MOUSE befindet und entfernen sie die ungenutzte COM-Schnittstelle.
 
 
4.4 Probleme mit Power Management

Wenn der Mauszeiger sich nicht mehr bewegen läßt, nachdem Ihr PC aus dem 
Zustand "suspend" gebracht wurde, starten Sie unter Windows 95 das Programm 
"regedit.exe".
Öffnen Sie den Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical und 
ändern Sie den Parameter "APMMode" auf "Off".

Ändern Sie unter Windows 3.1 in der Datei MOUSEDRV.INI im Abschnitt 
[Technical] den Parameter "APMMode" auf "Off".


4.5 Das Logitech-Maus-Steuerfeld wird nicht aktualisiert

Wenn unter Windows 95 die Mauseigenschaften nicht auf Logitech-Maus-
Steuerfeld aktualisiert wurden, prüfen Sie, ob MouseWare installiert ist. 
Ist dies der Fall, müssen Sie ggf. die entsprechende Systemregistrierung 
bearbeiten und einige Ordner löschen.

Wählen Sie im Menü "Start" den Befehl "Ausführen" und geben Sie folgende 
Zeile ein:

C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE.
  
Klicken Sie auf "OK". Öffnen Sie folgendes Registrierungsverzeichnis:
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mouse\xxxx

Entfernen Sie im Verzeichnis "Mouse" die Verzeichnisse "0000", "0001", 
"0002" usw. Schließen Sie den Registrierungseditor und starten Sie das 
System neu. Öffnen Sie die Mauseigenschaften und prüfen Sie, ob das 
Logitech-Maus-Steuerfeld vorhanden ist.


4.6 Probleme mit dem Bildlaufrad

Wenn Ihre Maus mit einem Bildlaufrad ausgestattet ist, und dieses nicht 
funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor:
 
1) Prüfen Sie, ob das Logitech-Steuerfeld ordnungsgemäß installiert ist. 
Klicken Sie auf "Start" und dann auf "Einstellungen" und 
"Systemsteuerung". Wenn Sie jetzt auf das Maussymbol doppelklicken, 
sollte das Logitech-Steuerfeld geöffnet werden. Ist dies nicht der Fall, 
installieren Sie MouseWare erneut. 
 
2) Funktioniert das Rad nur in Office 97-kompatiblen Anwendungen, öffnen 
Sie im Maus-Steuerfeld auf die Registerkarte "Tasten" und vergewissern 
Sie sich, daß das Kontrollkästchen "Nur Office 97-kompatiblen Bildlauf 
verwenden" nicht aktiviert ist.
 
3) Das Rad funktioniert unter Windows 3.1 bzw. DOS nicht, kann jedoch als 
reguläre mittlere Taste verwendet werden.
 
 
4.7 Cordless Desktop

1) Verbindung zwischen Tastatur und Computer bricht zusammen
Dies kann passieren, wenn die Kanaltaste gedrückt wird und der Computer 
ausgeschaltet ist oder sich im Modus "Pausiert" befindet. Schalten Sie 
den Computer ein bzw. heben Sie den Modus "Pausiert" auf und drücken Sie 
die Kanaltaste am rechten Rand der Tastatur.  Funktioniert die Tastatur 
immer noch nicht, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in den 
beiliegenden Installationsanweisungen.
 
2) Software reagiert beim Drücken der Verbindungstaste nicht
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Software nach dem Drücken der 
Verbindungstaste nicht reagiert:
- Warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie die Verbindungstaste 
erneut drücken.
- Überprüfen Sie, ob Maus und Tastatur funktionieren. Ist dies der Fall, 
müssen Sie sie erneut anschließen.
- Drücken Sie die Verbindungstaste am Empfänger und dann die Kanaltaste 
an einem der Geräte. Blinkt die Verbindungstaste, wurde die 
Verbindung hergestellt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die die Geräte immer noch nicht 
funktionieren:
- Fahren Sie das System herunter
- Nehmen Sie die Batterien aus den Geräten
- Starten Sie den Computer neu
- Legen Sie die Batterien wieder ein
- Stellen Sie die Verbindung erneut her
 
3) Nur Tastatur angeschlossen - keine kabellosen Funktionen
Wenn die Tastatur ohne die kabellose Maus angeschlossen ist, stehen 
keine kabellosen Softwarefunktionen zur Verfügung.  Dazu gehören die 
Registerkarte "Kabellos" in den Tastatureigenschaften, die 
Batterieanzeige und die Symbole in der Task-Leiste.
 
4) Batterieanzeige
- Die Software meldet, daß die Batterien schwach werden, obwohl die 
Tastatur nicht oft verwendet wurde
Sie sollten für Maus und Tastatur Alkaline-Batterien verwenden. 
Erscheint die Meldung trotzdem, wechseln Sie die Batterien aus.
 
- Die Software meldet, daß der Batteriestatus nicht erkannt werden kann 
Der Batteriestatuts für die Tastatur wird nach 100 Anschlägen 
aktiviert. Wenn die Tastatur normal funktioniert, ist dies kein 
Problem. Funktioniert die Tastatur jedoch nicht, folgen Sie den 
entsprechenden Anweisungen in den beiliegenden 
Installationsanweisungen.
 
5) Der Cursor bewegt sich ruckartig
 Wechseln Sie die Batterien aus.
 
6) Tastaturanschläge werden nicht erkannt oder wiederholt
 Wechseln Sie die Batterien aus.
 
5. Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zur Fehleranalyse finden Sie auf unserer Webseite 
unter "www.logitech.com".

