
Logitech MouseWare File LEGGIMI
(c) Copyright 1995-1998 Logitech, Inc. Tutti i diritti riservati.


SOMMARIO DEL FILE LEGGIMI

1. Installazione
1.1 Installazione standard
1.2 Installazione dei soli driver
1.3 Decompressione manuale dei file
2. Programma di disinstallazione
3. Funzioni
3.1 Funzione Cloaking per DOS e WINDOWS 3.1
3.2 Esecuzione dello zoom in Windows 95 e Windows NT 4.0
4. Ricerca e soluzione dei problemi
4.1 Problemi di individuazione con dispositivi di puntamento PS/2
4.2 Problemi di individuazione della porta seriale con dispositivi di 
puntamento seriale in DOS e Windows 3.1
4.3 Conflitti con altri dispositivi seriali
4.4 Problemi di gestione dell'energia
4.5 Il pannello di controllo del mouse Logitech non è aggiornato
4.6 Problemi con l'utilizzo dello scroller
4.7 Cordless Desktop
5. Per ulteriori informazioni
________________________________________

1. Installazione

Prima di installare del software in Windows NT 4.0, si consiglia vivamente 
di creare un disco di ripristino di emergenza mediante l'utilità Repair 
Disk del sistema (RDISK.EXE).


1.1 Installazione standard

Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 4.0
Eseguire il programma Setup.exe dal dischetto per installare il software 
MouseWare.

1.2 Installazione dei soli driver

Windows 95, Windows 95 OSR2 e Windows NT 4.0 consentono di caricare i 
driver di periferica senza eseguire il programma di installazione. Tuttavia 
in questo modo non si caricano i programmi di interfaccia utente come per 
esempio il Centro di controllo del mouse Logitech. Se si utilizza la 
funzione Disco driver si installano unicamente i driver del mouse Logitech 
e si assegna automaticamente il doppio clic al pulsante centrale dei mouse 
Logitech a 3/4 pulsanti. 
  
Windows 95, Windows OSR2 e Windows NT 4.0

1) Fare clic sul pulsante Avvio nel desktop di Windows.
2) Selezionare Impostazioni e quindi Pannello di controllo.
3) Fare doppio clic sull'icona del mouse nel Pannello di controllo.
4) Aprire la scheda Generale.
5) Fare clic su Cambia.
6) Fare clic sul pulsante Disco driver.
7) Inserire il disco 1 di MouseWare nell'unità per dischetti.
8) Al prompt fare clic sul pulsante Sfoglia.
9) In Windows 95 e Windows OSR2 fare doppio clic sulla cartella "Win9x".
10) In Windows 4.0 fare doppio clic sulla cartella "Winnt".
11) Fare clic su Apri o su OK.
12) Fare clic sul pulsante OK.
13) Selezionare Mostra tutte le periferiche.
14) Nell'elenco Modelli selezionare quello corrispondente al tipo di 
dispositivo di puntamento utilizzato e fare clic su OK.
15) Windows copia i driver del mouse aggiornati nel sistema.
16) Fare clic su Chiudi.
17) Windows chiede di riavviare il sistema per rendere effettive le 
modifiche. Fare clic su Sì per riavviare il sistema.


1.3 Decompressione manuale dei file

Numerosi file del disco di installazione sono stati compressi. Prima di 
usarli occorre decomprimerli. Il programma SETUP decomprime tali file 
automaticamente durante l'installazione. Se dovesse tuttavia essere 
necessario, è possibile decomprimere i file manualmente con il metodo 
descritto di seguito. I nomi dei file compressi terminano con il simbolo 
(~). Per decomprimere i file manualmente, usare la utility LGEXPAND.EXE 
fornita sul disco di installazione.
  
Per esempio, per decomprimere il file WMOUSECC.EXE sul disco rigido, 
digitare:
  
A:\lgexpand A:\WMOUSECC.EX~ C:\MOUSE\WMOUSECC.EXE
  
Prima di emettere il comando, verificare che la directory di destinazione 
(C:\MOUSE nell'esempio) sia già stata creata.


2. Programma di disinstallazione

Per rimuovere MouseWare da Windows 95 o da Windows NT 4.0, fare clic 
sull'icona Installazione applicazioni nel Pannello di controllo. 
Selezionare Logitech MouseWare e fare clic sul pulsante Rimuovi.

Windows 95
Non è possibile rimuovere il driver stesso con questo processo. Si può 
tuttavia cambiare manualmente il driver e sostituirlo con un altro come 
descritto nella sezione 1.3.


3. Funzioni

3.1 Funzione Cloaking per DOS e WINDOWS 3.1

Il driver del mouse per DOS MouseWare è stato ideato in modo da funzionare 
insieme a un programma di interfaccia speciale chiamato Cloaking. Il 
programma di interfaccia CLOAKING.EXE consente di caricare il driver del 
mouse per DOS, MOUSE.EXE, nella memoria estesa, liberando così memoria 
convenzionale e alta utile per le applicazioni DOS. CLOAKING.EXE viene 
automaticamente installato durante l'installazione standard di MouseWare 
per Windows 3.1.

Cloaking è usato unitamente a un gestore della memoria supportato affinché 
il driver del mouse venga caricato nella memoria estesa, utilizzando appena 
1 kb di memoria convenzionale o alta.

CLOAKING.EXE è compatibile con i seguenti gestori della memoria estesa:

EMM386.EXE               			Microsoft
HIMEM.SYS                			Microsoft
RM386.EXE 3.03 o versione successiva  		Helix
QEMM386.SYS 7.1          			Quarterdeck
386MAX.SYS 5.0           			Qualitas

Occorre eseguire uno di questi programmi per potere utilizzare 
CLOAKING.EXE. I programmi EMM386.EXE e HIMEM.SYS sono compresi in DOS 5.0 e 
versioni successive e in Windows.

Installazione di Cloaking

In Windows 3.1 il programma di installazione copia CLOAKING.EXE nella 
directory del mouse e carica CLOAKING.EXE nel file AUTOEXEC.BAT. Ciò si 
verifica se la versione del DOS è 6.0 o successiva, se si esegue EMM386.EXE 
e se non si sta già caricando una versione di CLOAKING.EXE.

Se è in esecuzione solamente il DOS, occorre apportare le modifiche 
manualmente. Se si desidera installare CLOAKING.EXE nel file CONFIG.SYS, 
aggiungere la riga: "DEVICE=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" dopo avere caricato il 
gestore della memoria supportato. Se si desidera installare la funzione di 
cloaking nel file AUTOEXEC.BAT, aggiungere la riga: "C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" 
prima di caricare il driver del mouse.


3.2 Esecuzione dello zoom in Windows 95 e Windows NT 4.0

In Windows 95 e Windows NT 4.0 alcune applicazioni quali Office 97 
supportano la funzione di zoom. Per ingrandire o ridurre in queste 
applicazioni, premere il tasto Ctrl e usare il pulsante scroller (se 
presente) oppure utilizzare il pulsante del mouse a cui è stata assegnata 
la funzione Universal Scroll. Accertarsi che l'applicazione utilizzata sia 
compatibile con Office 97 e supporti la funzione di zoom.


4. Ricerca e soluzione dei problemi

4.1 Problemi di individuazione con dispositivi di puntamento PS/2

Se il mouse è collegato alla porta mouse ma non viene individuato dal 
sistema, attenersi alle seguenti istruzioni.

1) Può darsi che occorra attivare la porta mouse mediante il menu di 
configurazione del computer. A questo proposito consultare la 
documentazione fornita col computer.
 
2) Se si dispone di un mouse provvisto degli adattatori per le porte 
seriale e mouse, collegare il mouse al computer mediante la porta 
seriale. Riavviare il computer e controllare che il mouse venga 
individuato correttamente.
 
3) Se gli adattatori non sono compresi nella confezione, ciò significa che 
il mouse è stato ideato per funzionare solamente con un tipo di porta 
(seriale OPPURE PS/2). Consultare la confezione per informazioni sulla 
porta supportata dal mouse.

Se il problema persiste, contattare il produttore del computer per ottenere 
un eventuale aggiornamento del ROM BIOS.

Alcuni sistemi notebook, per esempio IBM Thinkpad, sono provvisti sia di 
porta mouse esterna sia di stick di puntamento incorporato, collegato alla 
porta mouse. Se il mouse non funziona sulla porta mouse di questo tipo di 
sistemi, usare la porta seriale.


4.2 Problemi di individuazione della porta seriale con dispositivi di 
puntamento seriale in DOS e Windows 3.1

Se il mouse è collegato alla porta seriale e non viene individuato dal 
sistema, aggiungere la seguente modifica al file MOUSEDRV.INI e riavviare 
il sistema:

[Technical]
Timing=Hardware

oppure caricare il driver per DOS con il seguente parametro:
MOUSE.EXE NOINI


4.3 Conflitti con altri dispositivi seriali

1) Windows 95 
Se si riscontrano dei problemi nell'utilizzare altri dispositivi seriali 
insieme a MouseWare, eseguire Regedit.exe in Windows 95, e modificare la 
chiave: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Global\Por
tSearchOrder e rimuovere le porte COM non usate.
 
2) Windows NT 4.0
Se si riscontrano dei problemi nell'utilizzare altri dispositivi seriali 
insieme a MouseWare, eseguire Regedit.exe in Windows NT 4.0, e 
modificare la chiave: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermous\Parameters
\Global\PortSearchOrder e rimuovere le porte COM non usate.
 
3) Windows 3.1x e DOS
In Windows 3.1 modificare il parametro "PortSearchOrder" nella sezione 
[Global] del file MOUSEDRV.INI che si trova nella directory C:\MOUSE e 
rimuovere le porte COM non usate.
 
 
4.4 Problemi di gestione dell'energia

Se il mouse si blocca quando si riattiva il computer dopo la sospensione 
del sistema, eseguire Regedit.exe in Windows 95 e modificare la chiave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical\APM
Mode="Off"

In Windows 3.1 modificare il parametro "APMMode" nella sezione [Technical] 
del file MOUSEDRV.INI.


4.5 Il pannello di controllo del mouse Logitech non è aggiornato

Se in Windows 95 il Centro di controllo del mouse Logitech non è stato 
aggiunto in Proprietà - Mouse, verificare di avere installato MouseWare. Se 
il problema persiste, può darsi che sia necessario effettuare un'operazione 
di clean-up del registro di configurazione. Rimuovere le seguenti cartelle 
dal registro di configurazione di Windows 95.

Selezionare il pulsante Avvio, Esegui e nella riga Apri digitare:

C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE e quindi fare clic sul pulsante OK.
  
Aprire le seguenti cartelle del registro di configurazione:
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mouse\xxxx

Rimuovere tutti gli 0000, 0001, 0002, ecc. nella cartella Mouse fino a 
quando non vi sono più cartelle nella cartella Mouse. Arrestare ora il 
sistema e riavviarlo. Aprire Proprietà - Mouse e verificare che sia 
visualizzato il Centro di controllo del mouse Logitech.


4.6 Problemi con l'utilizzo dello scroller

Se il mouse è dotato di scroller e questo non esegue le funzioni di 
scorrimento, controllare quanto segue.
 
1) Controllare che il pannello di controllo Logitech sia installato 
correttamente. Se si fa clic sul pulsante Avvio e si seleziona 
Impostazioni, Pannello di controllo e quindi l'icona del mouse, compare 
il pannello di controllo Logitech. In caso contrario reinstallare 
MouseWare. 
 
2) Se lo scroller funziona solamente nelle applicazioni compatibili con 
Office 97, selezionare la scheda Pulsanti nel pannello di controllo del 
mouse e verificare che la casella di controllo Usa solo scorrimento 
compatibile con Office 97 non sia selezionata.
 
3) Lo scroller non funziona in Windows 3.1 né in DOS. Il pulsante con 
scroller funzionerà tuttavia come un pulsante centrale normale.
 
 
4.7 Cordless Desktop

1) Viene meno il collegamento tra la tastiera e il sistema.
È possibile che ciò si verifichi se si preme il pulsante del canale 
della tastiera quando il sistema è spento o in modalità di sospensione. 
Accendere il sistema o ripristinare l'attività, quindi premere il 
pulsante del canale che si trova sul lato destro della tastiera.  Se la 
tastiera continua a non funzionare, seguire le istruzioni riportate 
nella sezione relativa alla procedura di collegamento della scheda 
Ricerca e soluzione dei problemi contenuta nella confezione.
 
2) Quando si preme il pulsante di connessione (Connect), il software non 
risponde.
Se il software non risponde quando si preme il pulsante di connessione, 
attenersi alle istruzioni riportate di seguito.
- Attendere almeno 30 secondi prima di premere nuovamente il pulsante.
- Accertarsi che il mouse e la tastiera funzionino. Se funzionano non 
occorre collegarli nuovamente.
- Premere il pulsante di connessione sul ricevitore e quindi il pulsante 
del canale su uno dei dispositivi. Se la spia del pulsante di 
connessione lampeggia, è stato stabilito il collegamento.

Se i dispositivi non funzionano, attenersi alle istruzioni riportate di 
seguito.
- Arrestare il sistema.
- Rimuovere le batterie dai dispositivi.
- Riavviare il sistema.
- Reinserire le batterie nei dispositivi.
- Eseguire nuovamente la procedura di connessione.
 
3) Collegamento della sola tastiera - le funzioni cordless non sono 
disponibili.
Se la tastiera è collegata al computer senza il mouse cordless, le 
funzioni cordless del software relative alla tastiera non sono 
disponibili.  Tali funzioni comprendono la scheda Cordless in Proprietà 
- Tastiera, le informazioni relative al livello delle batterie e le 
icone della barra delle applicazioni.
 
4) Stato delle batterie.
- Compare un messaggio che avverte che il livello delle batterie è basso 
dopo un breve utilizzo della tastiera.
Accertarsi di avere inserito batterie alcaline sia nel mouse che 
nella tastiera. Se si utilizzano batterie alcaline e il messaggio 
continua a essere visualizzato, sostituire le batterie del 
dispositivo.
 
- Compare un messaggio che avverte che il livello delle batterie della 
tastiera è sconosciuto. 
Lo stato delle batterie della tastiera viene attivato dopo avere 
eseguito 100 pressioni dei tasti. Se la tastiera funziona 
correttamente, questo messaggio non costituisce un problema. Se la 
tastiera continua a non funzionare, seguire le istruzioni riportate 
nella sezione relativa alla procedura di collegamento della scheda 
Ricerca e soluzione dei problemi.
 
5) Il puntatore del mouse si sposta in modo irregolare
 Sostituire le batterie.
 
6) La tastiera perde delle battute oppure ripete lo stesso tasto
 Sostituire le batterie.
 
5. Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come risolvere altri problemi, visitare il 
nostro sito web: www.logitech.com

