
Archivo LÉAME de MouseWare de Logitech
(c) Copyright 1995-1998 Logitech, Inc. Reservados todos los derechos.


ÍNDICE

1. Instalación
1.1 Instalación estándar
1.2 Instalación de los controladores
1.3 Descompresión manual de archivos
2. Desinstalación del programa
3. Características
3.1 Función de Cloaking para Windows 3.1 y DOS.
3.2 Operaciones de zoom en Windows 95 y NT 4.0
4. Resolución de problemas
4.1 Problemas de detección con dispositivos señaladores PS/2
4.2 Problemas de detección del puerto serie con dispositivos señaladores 
serie en DOS y Windows® 3.1.
4.3 Conflictos con otros dispositivos serie
4.4 Problemas de administración de energía
4.5 El Panel de control del ratón de Logitech no está actualizado
4.6 Problemas durante la utilización de la rueda de desplazamiento
4.7 Cordless Desktop
5. Más información
________________________________________

1. Instalación

Antes de proceder a instalar el software en Windows NT 4.0, se recomienda 
crear un disco de reparación mediante el programa Disco de reparación 
suministrado con el sistema (RDISK.EXE).


1.1 Instalación estándar

Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 4.0
Ejecute el archivo Setup.exe del disquete para instalar el software 
MouseWare.

1.2 Instalación de los controladores

Windows 95, Windows 95 OSR2 y Windows NT 4.0 permiten cargar los 
controladores de dispositivo sin ejecutar el programa de instalación. Sin 
embargo, al cargar los controladores de dispositivos de esta manera no se 
instalan los programas de la interfaz como el Centro de control del ratón 
de Logitech. Al utilizar la función "Utilizar disco", sólo se instalarán 
los controladores de ratón de Logitech y se asignará de forma automática la 
función de doble clic al botón central de un ratón de Logitech de 3 ó 4 
botones. 
  
Windows 95, Windows 95 OSR2 y Windows NT 4.0

1) En el escritorio de Windows, haga clic en el botón "Inicio".
2) Elija "Configuración" y "Panel de control".
3) En el Panel de control, haga doble clic en el icono Mouse.
4) Haga clic en la ficha "General".
5) En la ficha "General", haga clic en "Cambiar".
6) Haga clic en el botón "Utilizar disco".
7) Introduzca el disquete número 1 de MouseWare en la unidad de disco 
correspondiente.
8) En el momento indicado, haga clic en el botón Examinar.
9) En Windows 95 o Windows 95 OSR2, haga doble clic en la carpeta "Win9x".
10)En Windows NT 4.0, haga doble clic en la carpeta "Winnt".
11)Haga clic en el botón "Abrir" o "Aceptar".
12)Haga clic en el botón "Aceptar".
13)Elija "Mostrar todos los dispositivos"
14)Bajo "Modelos", elija el modelo que coincide con el tipo de dispositivo 
señalador y haga clic en el botón "Aceptar".
15)Windows procederá a copiar al sistema los controladores de ratón 
actualizados.
16)Haga clic en "Cerrar".
17)Windows preguntará si se desea reiniciar el sistema para que los cambios 
efectuados entre en vigor. Haga clic en "Sí" para reiniciarlo.


1.3 Descompresión manual de archivos

Algunos archivos del disco de instalación están comprimidos. Para utilizar 
estos archivos, es necesario descomprimirlos previamente. Aunque el 
programa de instalación descomprime estos archivos de forma automática 
durante la instalación, existe la posibilidad de descomprimirlos 
manualmente en caso necesario. Los archivos comprimidos poseen una tilde 
(~) al final del nombre. Para descomprimir un archivo manualmente, ejecute 
el archivo LGEXPAND.EXE incluido en el disco de instalación.
  
Por ejemplo, para descomprimir en el disco duro el archivo "WMOUSECC.EXE", 
escriba:
  
A:\lgexpand A:\WMOUSECC.EX~ C:\MOUSE\WMOUSECC.EXE
  
Antes de ejecutar este comando, compruebe que existe el directorio de 
destino (en este ejemplo C:\MOUSE).


2. Desinstalación del programa

Para eliminar MouseWare de Windows 95 y NT 4.0, haga clic en el icono 
Agregar o quitar programas del Panel de control de Windows 95 o NT 4.0. 
Seleccione MouseWare de Logitech y haga clic en el botón Agregar o quitar.

Windows 95
Esta operación no elimina el controlador propiamente dicho. Sin embargo, es 
posible cambiar el controlador manualmente mediante el procedimiento 
indicado en la sección 1.3.


3. Características

3.1 Función de Cloaking para Windows 3.1 y DOS.

El controlador de ratón MouseWare para DOS funciona simultáneamente con un 
programa de interfaz especial denominado "Cloaking". El programa de 
interfaz CLOAKING.EXE permite cargar el controlador de DOS, MOUSE.EXE, en 
la memoria extendida y liberar así una valiosa cantidad de memoria 
convencional y alta para las aplicaciones de DOS. CLOAKING.EXE queda 
instalado de forma automática durante la instalación estándar de MouseWare 
para Windows 3.1.

La función de Cloaking funciona conjuntamente con un administrador de 
memoria compatible para posibilitar la carga del controlador del ratón en 
la memoria extendida utilizando sólo 1 K de memoria convencional o alta.

CLOAKING.EXE funciona con cualquiera de los siguientes administradores de 
memoria extendida:

EMM386.EXE                  	Microsoft
HIMEM.SYS                   	Microsoft
RM386.EXE 3.03 o posterior  	Helix
QEMM386.SYS 7.1             	Quarterdeck
386MAX.SYS 5.0              	Qualitas

Para utilizar CLOAKING.EXE, es necesario ejecutar uno de los programas 
anteriores. Los programas EMM386.EXE y HIMEM.SYS se incluyen en las 
versiones 5.0 y posteriores de DOS y en Windows.

Instalación de Cloaking:

En Windows 3.1, el programa de instalación copia CLOAKING.EXE en el 
directorio del ratón y carga CLOAKING.EXE en el archivo AUTOEXEC.BAT. Esta 
operación se realiza automáticamente cuando la versión de DOS utilizada es 
6.0 o superior, se está ejecutando EMM386.EXE y no se está cargando otra 
versión de CLOAKING.EXE.

En cambio, si sólo se está ejecutando DOS, deberá realizar esta operación 
manualmente. Si desea instalar CLOAKING.EXE en el archivo CONFIG.SYS, añada 
la línea: "DEVICE=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" después de haber cargado el 
administrador de memoria compatible. Si, por el contrario, desea instalarlo 
en el archivo AUTOEXEC.BAT, añada la línea: "C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" antes 
de cargar el controlador del ratón.


3.2 Operaciones de zoom en Windows 95 y NT 4.0

En Windows 95 y Windows NT 4.0, algunas aplicaciones como, por ejemplo, 
Office 97 permiten la realización de operaciones de zoom. Para realizar 
dichas operaciones, basta con pulsar la tecla CTRL y mover la rueda del 
ratón (en caso de haberla) o pulsar el botón del ratón que tiene asignada 
la función Universal Scroll. Asegúrese de que la aplicación utilizada es 
compatible con Office 97 y permite realizar operaciones de zoom.


4. Resolución de problemas

4.1 Problemas de detección con dispositivos señaladores PS/2

Si el ratón está conectado al puerto de ratón y el sistema no lo detecta, 
siga estas instrucciones:

1) Puede que sea necesario activar el puerto de ratón mediante el menú de 
configuración del ordenador. Se aconseja consultar la documentación del 
ordenador en lo que respecta al menú de configuración.
 
2) Si posee un ratón con adaptadores de puerto serie y de ratón, conéctelo 
al ordenador mediante el puerto serie. Vuelva a iniciar el ordenador y 
compruebe si se detecta el ratón debidamente.
 
3) Si el paquete no incluyera ningún adaptador, se debe a que el ratón fue 
diseñado para funcionar con un sola clase de puerto (serie o PS/2). 
Consulte en las instrucciones del paquete el tipo de puerto compatible 
con el ratón.

Si el problema persiste, consulte con el fabricante del ordenador por si 
existiera una actualización del BIOS en ROM.

Ciertos ordenadores portátiles, como Thinkpad de IBM, poseen tanto un 
puerto externo de ratón como un dispositivo señalador integrado conectado 
al puerto de ratón. Si el ratón no funciona correctamente desde el puerto 
de ratón en este tipo de sistema, use el puerto serie.


4.2 Problemas de detección del puerto serie con dispositivos señaladores 
serie en DOS y Windows® 3.1.

Si el ratón está conectado al puerto serie y el sistema no lo detecta, 
añada la siguiente modificación al archivo MOUSEDRV.INI y vuelva a iniciar 
el ordenador:

[Technical]
Timing=Hardware

O cargue el controlador de DOS con los parámetros siguientes:
MOUSE.EXE NOINI


4.3 Conflictos con otros dispositivos serie

1) Windows 95
Si surgen problemas al utilizar otros dispositivos serie junto con 
MouseWare, ejecute Regedit.exe en Windows 95, edite: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Global\Por
tSearchOrder y elimine los puertos COM que no se estén utilizando.
 
2) Windows NT 4.0
Si surgen problemas al utilizar otros dispositivos serie junto con 
MouseWare, ejecute Regedit.exe en Windows NT 4.0, edite: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermous\Parameters
\Global\PortSearchOrder y elimine los puertos COM que no se estén 
utilizando.
 
3) Windows 3.1x y DOS
En Windows 3.1, edite el parámetro "PortSearchOrder" en la sección 
[Global] del archivo MOUSEDRV.INI situado en el directorio C:\MOUSE y 
elimine los puertos COM que no se estén utilizando.
 
 
4.4 Problemas de administración de energía

Si el ratón queda bloqueado al reanudar el trabajo después de haber 
suspendido el ordenador, ejecute Regedit.exe en Windows 95 y edite:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical\APM
Mode="Off"

En Windows 3.1, edite el parámetro "APMMode" en la sección [Technical] del 
archivo MOUSEDRV.INI


4.5 El Panel de control del ratón de Logitech no está actualizado

En Windows 95, si Propiedades de Mouse no se ha actualizado con el Centro 
de control del ratón de Logitech, compruebe que MouseWare está instalado. 
Si, a pesar de ello, el problema persiste, puede que sea necesario realizar 
una limpieza de registros. Para ello, deberá eliminar en el Registro de 
Windows 95 las carpetas indicadas más abajo.

Haga clic en Inicio, elija Ejecutar y, en el cuadro Abrir:, escriba:

C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE. A continuación, haga clic en el botón Aceptar.
  
Abra estas carpetas del Registro:
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mouse\xxxx

En la carpeta Mouse, elimine todas las carpetas 0000, 0001, 0002, etc. 
hasta que no quede ninguna. Apague el sistema y reinícielo. Abra el cuadro 
de diálogo Propiedades de Mouse y compruebe si ahora dispone del Centro de 
control del ratón de Logitech.


4.6 Problemas durante la utilización de la rueda de desplazamiento

Si el ratón lleva incorporada una rueda de desplazamiento y ésta no 
funciona como es debido, siga estas instrucciones:
 
1) Compruebe que el panel de control de Logitech está instalado 
correctamente. Para ello, haga clic en Inicio, elija Configuración y, a 
continuación, Panel de control. Al hacer clic en el icono de Mouse, 
deberá acceder al panel de control de Logitech. De no ser así, vuelva a 
instalar MouseWare. 
 
2) Si la rueda sólo funciona con aplicaciones compatibles con Office 97, 
haga clic en la ficha Botones del panel de control del ratón y compruebe 
que la casilla "Sólo desplazamiento compatible con Office 97" no está 
activada.
 
3) Aunque la rueda no funciona en Windows 3.1 ni en DOS, es posible 
utilizarla como un botón central normal.
 
 
4.7 Cordless Desktop

1) Se ha perdido la conexión entre el teclado y el sistema
Este problema puede aparecer si se pulsa el botón selector de canal del 
teclado cuando el sistema está apagado o en modo suspendido. Encienda el 
sistema o reanúdelo y pulse el botón selector de canal, que está situado 
en el lateral derecho del teclado. Si el teclado sigue sin funcionar, 
consulte la tarjeta de resolución de problemas incluida en el paquete.
 
2) El software no reacciona al pulsar el botón Connect
Si el software no reacciona al pulsar el botón Connect, siga los pasos 
siguientes:
- Espere, como mínimo, 30 segundos antes de volver a pulsar el botón 
Connect.
- Compruebe que el ratón y el teclado funcionan como es debido. En tal 
caso, no es necesario volver a conectarlos.
- Pulse el botón Connect del receptor y, a continuación, el botón 
selector de canal de uno de los dispositivos. Si el botón Connect 
parpadea, se ha conectado correctamente el dispositivo.

Si los dispositivos siguen sin funcionar, siga los pasos siguientes:
- Apague el sistema
- Quite las pilas de los dispositivos
- Reinicie el sistema
- Vuelva a colocar las pilas en los dispositivos
- Vuelva a realizar el procedimiento de conexión
 
3) Sólo está conectado el teclado, sin propiedades inalámbricas
Si el ordenador sólo tiene conectado el teclado y falta el ratón 
inalámbrico, no estarán disponibles ninguna de las propiedades de 
software inalámbricas del teclado, incluida la ficha Inalámbrico de 
Propiedades de Teclado, el estado de las pilas y los iconos en la barra 
de tareas.
 
4) Estado de las pilas
- Tras utilizar el teclado durante un breve período de tiempo, aparece 
el mensaje que indica que se están acabando las pilas.
Compruebe que las pilas del ratón y el teclado son alcalinas. Si a 
pesar de utilizar pilas alcalinas el mensaje sigue apareciendo, 
cambie las pilas del dispositivo.
 
- Aparece el mensaje que indica que el nivel de las pilas del teclado es 
desconocido. 
El indicador del nivel de las pilas del teclado se activa tras 100 
pulsaciones. Si el teclado funciona como es debido, la aparición de 
este mensaje no indica ningún problema. En cambio, si el teclado no 
funciona, consulte la tarjeta de resolución de problemas incluida.
 
5) El puntero del ratón presenta un comportamiento irregular
 Cambie las pilas.
 
6) El teclado no detecta o repite algunas pulsaciones
 Cambie las pilas.
 
5. Más información

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, acceda a la 
sede Web de Logitech: www.logitech.com

