
LEESMIJ-bestand voor Logitech MouseWare
(c) Copyright 1995-1998 Logitech, Inc. Alle rechten voorbehouden.


INHOUDSOPGAVE VAN LEESMIJ

1. Installatie
1.1 Standaardinstallatie
1.2 Alleen stuurprogramma's installeren
1.3 Bestanden handmatig decomprimeren
2. Deïnstallatieprogramma
3. Voorzieningen
3.1 Cloaking-voorziening voor DOS en Windows 3.1
3.2 In-/uitzoomen in Windows 95 en NT 4.0
4. Problemen oplossen
4.1 Bespeuringsproblemen met PS/2-aanwijsapparaten
4.2 Bespeuringsproblemen bij seriële poorten met seriële 
aanwijsapparaten onder DOS en Windows 3.1
4.3 Conflicten met andere seriële apparaten
4.4 Problemen met energiebeheer
4.5 Het Logitech-Muisconfiguratiescherm is niet bijgewerkt
4.6 Problemen met de werking van het wiel
4.7 Cordless Desktop
5. Voor meer informatie
________________________________________

1. Installatie

Voordat u software installeert onder Windows NT 4.0, kunt u het beste 
een reparatiediskette voor noodgevallen maken met behulp van de 
schijfreparatie-utility (RDISK.EXE) die bij het systeem geleverd wordt.


1.1 Standaardinstallatie

Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 4.0
Draai 'Setup.exe' vanaf de diskette om de MouseWare-software te 
installeren.

1.2 Alleen stuurprogramma's installeren

In Windows 95, Windows 95 OSR2 en Windows NT 4.0 kunt u 
apparaatstuurprogramma's laden zonder het Setup-programma te draaien. 
Als u de stuurprogramma's op deze manier laadt, worden de programma's 
voor de gebruikersinterface, zoals het Logitech-Muisconfiguratiescherm, 
echter niet geïnstalleerd. Met de functie Diskette worden alleen de 
Logitech-muisstuurprogramma's geïnstalleerd en wordt de middelste knop 
van een drie-/vierknops Logitech-muis automatisch ingesteld op de 
dubbelklikfunctie. 
  
Windows 95, Windows OSR2 en Windows NT 4.0

1) Klik de Start-knop aan op het bureaublad van Windows.
2) Selecteer 'Instellingen' en dan 'Configuratiescherm'.
3) In het Configuratiescherm dubbelklikt u op het muispictogram.
4) Selecteer de tab Algemeen.
5) Op dit tabblad klikt u 'Wijzigen' aan.
6) Klik op de knop Diskette.
7) Plaats MouseWare-diskette 1 in het station.
8) Klik op de knop Bladeren wanneer u daarom gevraagd wordt.
9) Voor Windows 95 of Windows OSR2 dubbelklikt u op de map Win9x.
10) Voor Windows NT 4.0 dubbelklikt u op de map Winnt.
11) Klik op de knop Openen of OK.
12) Klik op de knop OK.
13) Selecteer 'Alle apparaten weergeven'.
14) Onder 'Modellen' selecteert u het juiste model dat overeenkomt met 
het aanwijsapparaattype. Klik dan op de knop OK.
15) Windows dient de bijgewerkte muisstuurprogramma's nu naar het 
systeem te kopiëren.
16) Klik op 'Sluiten'.
17) Windows dient u nu te vragen om het systeem opnieuw te starten zodat 
de veranderingen geïmplementeerd worden. Klik op 'Ja' ter 
bevestiging.


1.3 Bestanden handmatig decomprimeren

Verschillende bestanden op de installatiediskette zijn gecomprimeerd. 
Deze bestanden moeten gedecomprimeerd worden voordat u ze kunt 
gebruiken. Het SETUP-programma decomprimeert deze bestanden automatisch 
tijdens de installatie. Is een handmatige decompressie echter vereist, 
dan geven wij u hiervoor een methode. Gecomprimeerde bestanden hebben 
namen die eindigen met een tilde (~). U decomprimeert een bestand 
handmatig met de LGEXPAND.EXE-utility die u op de installatiediskette 
vindt.
  
Als u het bestand WMOUSECC.EXE bijvoorbeeld naar uw vaste schijf wilt 
decomprimeren, typt u:
  
A:\lgexpand A:\WMOUSECC.EX~ C:\MOUSE\WMOUSECC.EXE
  
Zorg dat de doeldirectory (in dit voorbeeld C:\MOUSE) bestaat voordat u 
deze opdracht geeft.


2. Deïnstallatieprogramma

MouseWare kan uit Windows 95 en NT 4.0 verwijderd worden door op het 
pictogram Software te klikken in het Configuratiescherm van Windows 95 
of NT 4.0. Selecteer Logitech MouseWare en klik op de knop 
Toevoegen/Verwijderen.

Windows 95
Het stuurprogramma zelf kan hierdoor niet verwijderd worden. U kunt 
handmatig van stuurprogramma wisselen volgens de instructies in sectie 
1.3


3. Voorzieningen

3.1 Cloaking-voorziening voor DOS en Windows 3.1

Het DOS-muisstuurprogramma MouseWare werkt samen met een speciaal 
interfaceprogramma, genaamd Cloaking. Met CLOAKING.EXE kan het DOS-
muisstuurprogramma MOUSE.EXE in extra geheugen geladen worden, wat 
waardevol conventioneel en hoger geheugen vrijmaakt voor uw DOS-
toepassingen. CLOAKING.EXE wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de 
standaardinstallatie van MouseWare voor Windows 3.1.

Cloaking werkt samen met een ondersteunde geheugenbeheerder zodat het 
muisstuurprogramma in extra geheugen geladen kan worden. Hierdoor wordt 
slechts 1 k aan conventioneel of hoger geheugen gebruikt.

CLOAKING.EXE werkt met de volgende extra-geheugenbeheerders:

EMM386.EXE               		Microsoft
HIMEM.SYS                		Microsoft
RM386.EXE 3.03 of hoger  		Helix
QEMM386.SYS 7.1          		Quarterdeck
386MAX.SYS 5.0           		Qualitas

U dient één van deze programma’s te draaien om CLOAKING.EXE te 
gebruiken. De programma’s EMM386.EXE en HIMEM.SYS worden geleverd met 
DOS-versies 5.0 en hoger, en met Windows.

Cloaking installeren:

Onder Windows 3.1 wordt CLOAKING.EXE door het installatieprogramma in de 
muisdirectory gekopieerd en CLOAKING.EXE in uw AUTOEXEC.BAT-bestand 
geladen. Dit gebeurt als uw DOS-versie 6.0 of hoger is, u EMM386.EXE 
draait en nog geen versie van CLOAKING.EXE aan het laden bent.

Als u alleen DOS draait, dan dient u de veranderingen handmatig aan te 
brengen. Als u CLOAKING.EXE in het CONFIG.SYS-bestand wilt installeren, 
dient u de regel "DEVICE=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" toe te voegen nadat de 
ondersteunde geheugenbeheerder geladen is. Wilt u 'cloaking' in het 
AUTOEXEC.BAT-bestand installeren, dan voegt u de regel 
C:\MOUSE\CLOAKING.EXE toe voordat het muisstuurprogramma geladen wordt.


3.2 In-/uitzoomen in Windows 95 en NT 4.0

In Windows 95 en Windows NT 4.0 ondersteunen sommige toepassingen zoals 
Office 97, de zoomfunctie. U zoomt in/uit in zulke toepassingen door 
eenvoudigweg op de Ctrl-toets te drukken en met het muiswiel te rollen 
(indien aanwezig), of de knoptoewijzing Universal Scroll te gebruiken. 
Zorg dat uw toepassing Office 97-volgzaam is en de zoomfunctie 
ondersteunt.


4. Problemen oplossen

4.1 Bespeuringsproblemen met PS/2-aanwijsapparaten

Als uw muis aangesloten is op de muispoort en hij wordt niet door het 
systeem bespeurd, probeer dan de volgende stap(pen) uit te voeren:

1) Uw muispoort dient misschien ingeschakeld te worden via het SETUP-
menu van uw computer. Raadpleeg uw computerdocumentatie over dit 
menu.
 
2) Heeft u een muis met zowel seriële als muispoortadapters, sluit hem 
dan aan op de computer via de seriële poort. Start weer op en 
controleer of de muis goed bespeurd wordt.
 
3) Als er geen adapter(s) meegeleverd werd(en) in uw pakket, kan uw muis 
slechts op één soort poort werken: serieel OF PS/2. Op uw doos staat 
aangegeven welke poort door uw muis ondersteund wordt.

Heeft u nog steeds problemen, informeer dan bij uw computerfabrikant 
naar een eventuele BIOS ROM-opwaardering.

Sommige notebooksystemen, zoals IBM Thinkpad, hebben zowel een externe 
muispoort als een ingebouwde stick, die aangesloten is op de muispoort. 
Als uw muis niet goed werkt op de muispoort van zo'n systeem, dan kunt u 
proberen een seriële poort te gebruiken.


4.2 Bespeuringsproblemen bij seriële poorten met seriële aanwijsapparaten 
onder DOS en Windows 3.1

Is uw muis aangesloten op de seriële poort en wordt hij niet bespeurd 
door het systeem, voeg dan de volgende wijziging toe aan het bestand 
MOUSEDRV.INI en start weer op:

[Technical]
Timing=Hardware

of laad het DOS-stuurprogramma met de volgende parameter:
MOUSE.EXE NOINI


4.3 Conflicten met andere seriële apparaten

1) Windows 95 
Als andere seriële apparaten niet goed werken met MouseWare, dan kunt 
u 'Regedit.exe' draaien in Windows 95 en wijzigt u: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Global\
PortSearchOrder en verwijdert u de ongebruikte COM-poorten.
 
2) Windows NT 4.0
Als andere seriële apparaten niet goed werken met MouseWare, dan 
draait u 'Regedit.exe' in Windows NT 4.0, en wijzigt u: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermous\Paramet
ers\Global\PortSearchOrder en verwijdert u de ongebruikte COM-
poorten.
 
3) Windows 3.1x en DOS
In Windows 3.1 wijzigt u de parameter PortSearchOrder in de sectie 
[Global] van het bestand MOUSEDRV.INI, dat u in de C:\MOUSE-directory 
vindt. Verwijder dan de ongebruikte COM-poort.
 
 
4.4 Problemen met energiebeheer

Als uw muis niet reageert wanneer u uw computer uit de slaaptoestand 
haalt, draait u 'Regedit.exe' in Windows 95 en wijzigt u:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical\
APMMode="Off"

In Windows 3.1 verandert u de parameter APMMode in de sectie [Technical] 
van het MOUSEDRV.INI-bestand.


4.5 Het Logitech-Muisconfiguratiescherm is niet bijgewerkt

Onder Windows 95 verifieert u dat u MouseWare geïnstalleerd heeft, als 
'Eigenschappen voor Muis' niet bijgewerkt is naar het Logitech-
Muisconfiguratiescherm. Als het probleem hiermee niet opgelost wordt, 
kan het nodig zijn het register schoon te maken. Verwijder de volgende 
mappen uit het register van Windows 95.

Selecteer de Start-knop en dan 'Uitvoeren'. Typ in de regel Openen:

C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE en klik op de knop OK.
  
Open de volgende registermappen:
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mouse\xxxx

Verwijder alle 0000, 0001, 0002 etc. onder de Muismap totdat er geen 
mappen meer over zijn. Zet uw systeem nu uit en start opnieuw. Open 
'Eigenschappen voor Muis' en controleer of u nu het Logitech-
Muisconfiguratiescherm heeft.


4.6 Problemen met de werking van het wiel

Als het wiel van uw muis niet scrollt, dan kunt u de volgende stappen 
uitvoeren:
 
1) Verifieer dat het Logitech-configuratiescherm goed geïnstalleerd is. 
Als u op de Start-knop klikt, en dan Instellingen en 
Configuratiescherm selecteert, dient het muispictogram een Logitech-
configuratiescherm op te roepen. Anders dient u MouseWare opnieuw te 
installeren. 
 
2) Als uw wiel alleen in toepassingen werkt die compatibel zijn met 
Office 97, dan gaat u naar het tabblad Knoppen in het 
muisconfiguratiescherm en verifieert u dat 'Alleen Office 97-
compatibele scroll gebruiken' niet afgevinkt is.
 
3) Het wiel werkt niet in Windows 3.1 of DOS. De wielknop werkt echter 
als een normale middelste knop.
 
 
4.7 Cordless Desktop

1) Toetsenbord verliest verbinding met systeem
Dit kan gebeuren wanneer het toetsenbordkanaalknopje ingedrukt wordt 
terwijl het systeem uitstaat of in stand-bymodus staat. Zet het 
systeem aan of hef de stand-bymodus op en druk op het 
toetsenbordkanaalknopje aan de rechterkant van het toetsenbord.  Als 
het toetsenbord nog steeds niet werkt, volg dan de 
aansluitingsprocedure op de kaart voor gemakkelijke installatie die 
in dit pakket zit.
 
2) Als u op het verbindingsknopje drukt, reageert de software niet
Als de software niet reageert nadat u op het verbindingsknopje heeft 
gedrukt, dan doet u het volgende:
- Wacht ten minste 30 seconden voordat u weer op het 
verbindingsknopje drukt.
- Controleer of uw muis en toetsenbord werken. Is dit het geval, dan 
hoeft u ze niet opnieuw te verbinden.
- Druk het verbindingsknopje in op de ontvanger en dan het 
kanaalknopje op een van de apparaten. Als het verbindingsknopje 
knippert, is de verbinding van het apparaat tot stand gebracht.

Als de apparaten nog steeds niet werken, dan doet u het volgende:
- Sluit uw systeem af
- Verwijder de batterijen uit de apparaten
- Start uw systeem weer op
- Plaats de batterijen weer in de apparaten
- Voer de verbindingsprocedure opnieuw uit.
 
3) Alleen toetsenbord verbonden -- geen draadloze functies
Als het toetsenbord verbonden is aan de computer zonder de draadloze 
muis, dan zijn de draadloze-softwarefuncties niet beschikbaar voor 
het toetsenbord.  Hiertoe behoren het tabblad Draadloos in 
'Eigenschappen voor toetsenbord' en de pictogrammen voor het 
batterijniveau en de taakbalk.
 
4) Batterijniveau
- Als het toetsenbord weinig gebruikt is, verschijnt het bericht dat 
de batterijen bijna leeg zijn.
Zorg dat u alkalinebatterijen gebruikt in de muis en het 
toetsenbord. Is dit het geval en u ontvangt het bericht nog 
steeds, dan vervangt u de batterijen in het apparaat.
 
- Er verschijnt een bericht voor het toetsenbord dat het 
batterijniveau onbekend is 
Het batterijniveau voor het toetsenbord wordt geactiveerd na 100 
toetsaanslagen. Mits het toetsenbord naar verwachting werkt, is 
dit bericht geen probleem. Als het toetsenbord niet werkt, volg 
dan de instructies voor de verbindingsprocedure op de bijgesloten 
kaart voor gemakkelijke installatie.
 
5) Muiscursor is onregelmatig
 Vervang de batterijen.
 
6) Toetsenbord mist toetsaanslagen of herhaalde toetsaanslagen
 Vervang de batterijen.
 
5. Voor meer informatie

Voor meer informatie over problemen oplossen kunt u contact opnemen met 
onze website op www.logitech.com

