Uwaga !
Co nastepuje:

=============================
Intel 80486 dx/dx2
AMD Am486 dx/dx2/dx4 nv8t

jp18 op
jp19 sh
20 sh 1-2 3-4
22 op
23 op
24 sh 1-2
27 op
28 op
36 op
37 sh 1-2
38 sh 1-2
41 op
44 op
=============================

Intel 80487sx Overdrive (ODP)

18 op
19 op
20 sh 1-2,3-4
21 sh 2-3
22 op
23 op
24 sh 1-2
27 op
28 op
36 op
37 sh 1-2
38 sh 1-2
41 op
44 op

=============================

Intel 80486sx
18 op
19 op
20 sh 2-3
21 op
22 op
23 op
24 sh 1-2
25 sh 1-2
27 op
28 op
36 op
37 sh 1-2
38 sh 1-2
41 op
44 op

==============================

Intel 80486 dx/dx2/dx4
(SL Enchance, L1 Write-Through)
Overdrive DX2 ODPR

18 op
19 op
20 sh 1-2 3-4
21 sh 1-2
23 op
24 sh 2-3
27 sh 2-3 4-5
28 op
36 sh 1-2
37 sh 1-2
38 sh 1-2
41 op
44 op

==============================

Intel 80486 sx/sx2
(SL Enchance)

18 op
19 op
20 sh 2-3
21 op
22 sh 1-2
23 op
24 sh 2-3
27 sh 2-3 4-5
28 op
36 sh 1-2
37 sh 1-2
38 sh 1-3
41 op
44 op

===============================

Intel 80486 dx2/dx4
AMD Am486 dx2/dx4 SV8B
(SL Enchance , L1 Write Back)
18 sh
19 op
20 sh 1-2 3-4
21 sh 1-2
22 sh 1-2 3-4
23 op
24 sh 3-2
27 sh 2-3
28 op
36 sh 1-2
37 sh 1-2
38 sh 1-2
41 op
44 op

================================

Intel PD5V (P24T)

18 op
19 op
20 sh 1-2 3-4
21 sh 2-3
22 sh 1-2
23 sh 1-2
24 sh 2-3
27 sh 2-3 4-5
28 sh 1-2
36 sh 1-2
37 sh 1-2
38 sh 1-2
41 sh
44 sh

Reszta pozniej bo juz ne widze literek...

Oto reszta:

Cyrix Cx486dx/dx2

18 op
19 sh
20 sh 1-2 3-4
21 sh 1-2
22 sh 2-3
23 sh 2-3
24 sh 2-3
25 sh 1-2
27 sh 1-2 3-4
28 sh 2-3
31 sh 1-2
36 sh 1-2
37 sh 1-2
38 sh 2-3
41 op
44 op

================================

Cyrix Cx486

18 op
19 sh
20 sh 2-3
21 op
22 sh 2-3
23 sh 2-3
24 sh 2-3
27 sh 1-2 3-4
28 sh 2-3
36 sh 1-2
37 sh 1-2
38 sh 2-3
41 op
44 op

===============================

UMC U5SD-SUPER

18 op
19 op
20 sh 1-2 3-4
21 sh 1-2 3-4
22 op
23 op
24 sh 1-2
27 op
28 sh 3-4
36 sh 2-3
37 sh 2-3
38 sh 1-2
41 op
44 op

===============================

UMC U5S-SUPER

18 op
19 op
20 sh 2-3
21 sh 1-2 3-4
22 op
23 op
24 sh 1-2
27 op
28 sh 3-4
36 sh 2-3
37 sh 2-3
38 sh 1-2
41 op
44 op

===============================

i to by bylo na tyle , jezeli chodzi o procki.Teraz pojedyncze jumperki

==============

amd am486 dx2/dx4 nv8t

3x cpu clk  jp25 sh 1-2

2x cpu clk  jp 25 sh 2-3

===============

Intel 80486 dx4
amd am486 dx2/dx4 sv8b

3x cpu clk jp29 op

2x cpu clk jp29 sh

===============

cpu clk

25 MHz  jp17 sh 1-2 op 3-4 5-6

33 MHz  jp17 sh 1-2 3-4 5-6

40 MHz  jp17 sh 1-2 3-4 op 5-6

50 Mhz  jp17 sh 5-6 op 1-2 3-4

================


Mam procesor Am486 DX4 100MHz , ktory udalo mi sie puscic na 120 MHZ.Na 133
juz nie poszedl , chociaz optycznie wyglada ze system chodzi szybko , to
jednak testy tego nie potwierdzaja, a system zglasza sie jako DX80MHz.Ksero
instrukcji wysle poczto , bo nie mam faxu, ani skanera.Opuszcze sekcje o
ustawianiu BIOS'a - chyba ze chcesz.Musze gdzies dorwac procesor DX5 133MHZ
i sprobowac jak to (i czy w ogole) chodzi na mojej plycie.Sproboje tez
przeslac Ci schemat regulatora napiecia - nie powinno byc trudne odtworzenie
go.(kawalek plytki z 3 elementami).Powodzenia w konfiguracji.


P.S. Sorry ze wysylam dwie kopie , ale polbox ostatni sie wali.