(module DIP600_24N (layer F.Cu) (tedit 5775DA58)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.651) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP600_24N (at 13.462 -7.62) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 27.94 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 25.4 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 22.86 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 20.32 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 17.78 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 15.24 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 12.7 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 10.16 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.94 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 5.08 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 2.54 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 0 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
