(module JACK_CUI_SJ1-3553NG (layer F.Cu) (tedit 5775EC76)
  (fp_text reference REF** (at -4.318 7.239) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JACK_CUI_SJ1-3553NG (at 0 -11.557) (layer F.Fab))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 2.5) (size 2.54 2.032) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 -2.5) (size 2.54 2.032) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5) (size 2.54 2.032) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 5) (size 2.54 2.032) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at -5 0) (size 2.032 2.54) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at -5 5) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at -5 -5) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
