(module JMP3 (layer F.Cu) (tedit 5775DB33)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JMP3 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at -2.54 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole rect (at 0 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole rect (at 0 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole rect (at 2.54 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole rect (at 2.54 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
