(module JMP4 (layer F.Cu) (tedit 5775DB71)
  (fp_text reference REF** (at 0.381 -3.683) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JMP4 (at -3.81 -3.04) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at -3.81 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole rect (at -1.27 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole rect (at -1.27 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole rect (at 1.27 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole rect (at 3.81 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole rect (at 3.81 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
