(module TO92-IL (layer F.Cu) (tedit 5775E08B)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO92-IL (at -6.35 -2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
