(module BUS_PC_ADLIB (layer F.Cu) (tedit 57788A6A)
  (descr "Connecteur Bus AT ISA 16 bits")
  (tags "CONN BUS ISA")
  (fp_text reference REF** (at -22.86 -6.985) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BUS_PC (at -43.815 -6.985) (layer F.Fab))
  (pad 1 connect rect (at 38.1 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 35.56 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 33.02 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 30.48 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 22.86 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect rect (at 17.78 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect rect (at 15.24 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect rect (at 7.62 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 14 connect rect (at 5.08 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 23 connect rect (at -17.78 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 25 connect rect (at -22.86 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 29 connect rect (at -33.02 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 30 connect rect (at -35.56 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 31 connect rect (at -38.1 0.381) (size 1.524 6.858) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 33 connect rect (at 35.56 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 connect rect (at 33.02 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 35 connect rect (at 30.48 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 36 connect rect (at 27.94 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 37 connect rect (at 25.4 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 38 connect rect (at 22.86 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 39 connect rect (at 20.32 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 40 connect rect (at 17.78 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 42 connect rect (at 12.7 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 53 connect rect (at -15.24 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 54 connect rect (at -17.78 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 55 connect rect (at -20.32 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 56 connect rect (at -22.86 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 57 connect rect (at -25.4 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 58 connect rect (at -27.94 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 59 connect rect (at -30.48 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 60 connect rect (at -33.02 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 61 connect rect (at -35.56 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 62 connect rect (at -38.1 0.381) (size 1.524 6.858) (layers F.Cu F.Mask))
)
