(module SB_ALPS_RK08_DUAL (layer F.Cu) (tedit 5C3FC2DB)
  (fp_text reference REF** (at -0.127 6.604) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_ALPS_RK08_DUAL (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1B thru_hole circle (at 3.302 -3.302 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.302 -3.302 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1A thru_hole circle (at 0 -4.699 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2B thru_hole circle (at 3.937 1.524 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2A thru_hole circle (at -3.937 1.524 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
)
