(module SB_C_AXIAL_275 (layer F.Cu) (tedit 5B59414F)
  (fp_text reference REF** (at -7.112 0.254) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_C_AXIAL_275 (at 3.683 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.985 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
