(module SB_DB15_152-3415 (layer F.Cu) (tedit 5B5E041F)
  (fp_text reference REF** (at -5.334 3.429) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_DB15_152-3415 (at 6.223 -9.398 90) (layer F.Fab))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -2.794 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -5.588 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -8.382 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -11.176 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -13.97 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -16.764 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -19.558 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 2.8702 -1.397 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.8702 -4.191 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 2.8702 -6.985 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2.8702 -9.779 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 2.8702 -12.573 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.8702 -15.367 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.8702 -18.161 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 1.4351 7.0612 270) (size 3.556 3.556) (drill 2.8702) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 1.4351 -26.2128 270) (size 3.556 3.556) (drill 2.8702) (layers *.Cu *.Mask))
)
