(module SB_DIP14_300 (layer F.Cu) (tedit 5B594178)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_DIP14_300 (at 7.62 -3.81) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 15.24 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 12.7 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 2.54 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
