(module SB_RP_4B (layer F.Cu) (tedit 5B594201)
  (fp_text reference REF** (at -7.112 0.254) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_RP_4B (at 8.89 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
