(module SB_SJ1-3553 (layer F.Cu) (tedit 5B5A79D5)
  (fp_text reference REF** (at 3.556 7.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_SJ1-3553 (at 2.54 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5 5) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 -5) (size 2 2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 -5) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 5) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 5 0) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
