(module SB_TO220 (layer F.Cu) (tedit 5B5954A7)
  (fp_text reference REF** (at -8.128 4.318) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_TO220 (at -8.89 -2.54) (layer F.Fab))
  (fp_text user OUT (at -2.032 -5.715 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user IN (at -2.032 0 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -17.78 -2.54 270) (size 4.445 4.445) (drill 3.81) (layers *.Cu *.Mask))
)
