(module SB_XTAL_HC49U_RA (layer F.Cu) (tedit 5B594AA1)
  (fp_text reference REF** (at -13.843 -9.271) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SB_XTAL_HC49U_RA (at -9.652 -2.54) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at -9.652 3.302 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -9.652 -8.382 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
