1 PRODUCT= Pro AudioSpectrum 16 Quick Start-Installation
2 OEM=NO
3 CD=NO
4 CDAUTOEXEC=mscdex.exe /d:mvcd001 /m:10 /v 
5 CDCONFIG=tslcdr.sys /d:mvcd001
6 DISKSPACE=1552694
7 DISKS=1
8 SOUNDSYSFILE=MVSOUND.SYS
9 DEFAULTDIR=PROAUDIO
10 ARCHIVE=NO

PRESSF3=F3 zum Beenden
ENTEREXIT=ENTER=Fortfahren  F3=Beenden
ENTEREXITCANCEL=Enter=Fortfahren F3=Beenden ESC=Escape
F3ISEXIT=F3=Beenden
PCMCOM=pcm.com
PCMCOMARG=-l
PLAYEXE=play.exe
PLAYEXEARG=-B16D8w1
PCMCOMSBC=-t%d,%d,%dl
PLAYEXESBC=-B16D2Tw1
TESTWAV=test.wav
TESTDMAWAV=testdma.wav
TESTIRQWAV=testirq.wav
CHECKFILE=programs.lzh
SYSQUERY=qainfo -t204 -t205 -f scandos.txt

DISKNAME=Install
+.
install.exe
filelist.txt
mvinst.inf
mvsound.sys
qainfo.exe
lharc.exe

proas.exe
play.exe
pcm.com
test.wav
testdma.wav
testirq.wav

programs.lzh

(WINPKG) "prec.exe" "Pocket Recorder"
(WINPKG) "pmix.exe" "Pocket Mixer"
(WINPKG) "pkcd.exe" "Pocket CD"
(WINPKG) "promix.exe" "Pro Mixer"

+tbpro
tbpro.lzh

+tbpro\modules
mod.lzh

MFS0D=  SW installieren/HW konfigurieren
MFS1D=  Nur Hardware konfigurieren      
MYN0D=JA
MYN1D=NEIN
MM0=Pro Audio Spectrum DMA:
MM0D=5
MM1=Pro Audio Spectrum IRQ:
MM1D=7
MM2=Joystick-Anschluá aktivieren:
MM2D=JA
MM3=SB-Emulation aktivieren:
MM3D=JA
MM4=Port:
MM4D=220
MM5=IRQ:
MM5D=5
MM6=DMA:
MM6D=1
MM7=MPU-401-Emulation aktivieren:
MM7D=NEIN
MM8=Port:
MM8D=330
MM9=IRQ:
MM9D=2
MM10=C: DOS-Systemdateien „ndern:
MM10D=JA
MM11=   WIN-Systemdateien „ndern:
MM11D=JA
MM12=Žnderungen abschlieáen:
MM12D=Obige Konfiguration akzeptieren


